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Elektromágneses jelforrások operatív bemérése (helymeghatározása) – könnyen kezelhető, hordozható berendezés

A dolgozat célja egy elektromágneses jelforrások (rádióadók) operatív bemérésére alkalmas, intelligens, könnyen kezelhető, hordozható (kisméretű) berendezés kifejlesztése. A megépített berendezés tartalmaz: egy kisméretű, hangolható és direktív (5÷15º nyílásszögű) mágneses antennát, egy szélessávú USB kimenetű és szoftvervezérlésű rádióvevőt (Funcube Dongle - 64MHz-től 1,7GHz-ig), egy digitális iránytűt, egy GPS-t (Arduino UNO R3 AVR típusú mikrovezérlő, mellyel a bemért irányok és koordináták a Google Maps-ra felvihetők és a bemért felszín megtekinthető) és egy SSD-s laptopot. A berendezés vezérlésére és a mérési adatok feldolgozására egy speciális szoftver lett kifejlesztve.
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