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Tesztkészülék hangfrekvenciás teljesítményerősítők automatikus méréséhez

Mérés lényege:
A mérendő erősítőnek a bemenetére szinuszos 0.01 V-1.00 V beállítható amplitúdójú jelet, beállítható osztásszámban, 20 Hz-22.000 Hz közötti 100 különböző frekvencián vagy beállított frekvencia értéken egy programból választható 4-8-16Ω-os műterheléssel hangszórót szimulálva, akár 12.000 mérést lehet végezni egy erősítőn.
A műszer által mért adatok: Erősítés (frekvencia átvitel), Teljesítmény (Wrms), THD (Total Harmonic Distortion), Jel-Zaj viszony (1khz)
A mérőeszköz SD kártyára mentve grafikonok létrehozásához szükséges adatbázisokat hoz létre, így vizualizálni lehet a karakterisztikákat.
Mivel mindegyik grafikon egy adott bemeneti szinthez tartozik, ezért annyi grafikon készül amekkora osztásszámot állítottunk be a jel felosztásához.
A mérések és mérési paraméterek beállítása LCD-n keresztül egy 5 gombos vezérléssel menürendszeren keresztül lehetséges.
A beállíthatóságnak köszönhetően nem kell feltétlenül minden mérést elvégezni, így akár 1 perces mérést is lehet csinálni.
Beállíthatóság és menü:
Mérési frekvencia: 20-22 kHz, 1 kHz, egyedi: 00001Hz
Bemeneti amplitúdó: Min: 0.01V, Max: 1.00V, Felosztás: 10
Mérési terhelés: mind, 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm
Elvégzendő mérések: Erősítés, Wrms, THD, Jel-zaj viszony
Belső eszközök: Frekvencia generátor, THD (fourier transzformációval), Amplitudo mérő, Műterhelés
Az eszköz nem csak erősítő paramramétereinek mérésére alkalmas, hanem például egy ismert erősítő által meghajtott hangszóró frekvencia függő impedanciáját is meg lehet határozni. így könnyebb akár hangváltót tervezni az adott hangszóróhoz/hangfalhoz.



