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Lever arm meghatározási módszerek összehasonlítása a légiháromszögelés pontossága szempontjából

A távérzékelést akkor használjuk adatgyűjtésre, ha nem tudunk vagy nem akarunk közvetlenül a felmérendő területen dolgozni. Ahhoz, hogy a terepi mérések nagy része helyettesíthető legyen, fontos, hogy a távérzékelt adatok pontossága ne maradjon el a terepi adatgyűjtési eljárásokkal elérhetőtől. Ennek a szempontnak a teljesítéséhez távérzékelt adatainknak több kritériumnak is meg kell felelniük. Például megfelelőek, ha a következők ismertek:
- terepi felbontás (GSD)
- a végterméktől függően képátfedés egymáshoz képest
- kellő pontossággal ismert szenzor paraméterek
- az adatgyűjtési helyek nagy pontossággal meghatározott koordinátái és a gyűjtött adatok térbeli állása valamilyen ismert vetületi rendszerben, és kijelölt irány
- és természetesen a megfelelő adatgyűjtési feltételek
A légi távérzékelés segítségével, különösen, ha nagy repülőgép-felmérésekről beszélünk, rövid időn belül nagy mennyiségű információt gyűjthetünk össze nagy területről. Ahhoz, hogy az így kapott, esetünkben fotó alapú (fotogrammetriai) adatok mérnöki célokra felhasználhatók legyenek, fontos a pontosságuk biztosítása. Ennek egyik összetevője a megfelelően pontos kameramodell mellett a fényképek 3D helyzetének és térbeli helyzetének nagy pontosságú ismerete. Ezek ismeretében végezhetünk légi háromszögelést. Mivel ezek az adatok közvetlenül nem mérhetők, ismernünk kell a mérőeszközök (GNSS/IMU) excentricitásvektorait a kamerák fő pontjaihoz képest.
Ebben a dolgozatban a különböző mérési módszerek (mérnökgeodézia, lézerszkennelés, szoftveres becslés) pontosságának hatását vizsgáljuk a légi háromszögelés eredményeire.



