
	[bookmark: nev]BENCE SZABÓ
szabobence7@gmail.com
Ipari terméktervező mérnöki szak
MSc, 4. félév
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
	
[bookmark: _GoBack]






Témavezetők:
	Dr. Tamás Kornél
egyetemi docens, BME GPK

	Hudoba Zoltán
tanszéki mérnök, BME GPK




Parametrikus talajművelő szerszámgeometria automatizált optimalizálása diszkrételemes módszer és genetikus algoritmus együttes alkalmazásával
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A mechanikai talajművelés évszázadok óta kulcsszerepet játszik a növénytermesztésben. Jelenleg intenzíven kutatom a talaj és a művelőszerszám kölcsönhatásának mélyebb megértését, mivel a szerszám geometriája és a művelési paraméterek nagyban befolyásolják a talajművelés során kialakuló talajállapotot. Ezek a tényezők meghatározzák a művelés energiaigényét, ami gazdasági és fenntarthatósági szempontból is fontos. Ugyanakkor lényeges, hogy a hatékony munkavégzés mellett a talaj védelme is biztosítva legyen [1]. A szakirodalom szerint a kutatók fizikai mérésekkel és numerikus szimulációkkal vizsgálják a talaj-szerszám kölcsönhatást [2]. Kutatásom célja a kultivátorszerszám geometriájának automatizált optimalizálása. Ehhez egy robusztus, parametrikus szerszámgeometria modellt hoztam létre, amely különböző kultivátorgeometriákat képes modellezni. A modelleket DEM szimulációkkal teszteltem [3], és a genetikus algoritmus (GA) segítségével automatikusan optimalizáltam a szerszám paramétereit [4], hogy megfeleljenek a célfüggvényeknek, amelyek a talaj állapotára és a szerszám energiahatékonyságára vonatkoznak. A GA hatékonyan találta meg a legjobb geometriákat, amelyeket additív gyártással el is készítettem, majd talajvályúban teszteltem. A mérések eredményeit összevetettem a szimulációs adatokkal. Kutatásom hozzájárul a talajművelés energiahatékonyságának javításához és a fenntartható mezőgazdaság fejlődéséhez.
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