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Az újrakristályosodási folyamatok numerikus elemzése wavelet transzformáció alkalmazásával
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Az alumínium hengerlése során jelentős mechanikai alakváltozás következik be, amely nemcsak fizikai hatásokkal jár, hanem fizikai-kémiai folyamatokat is befolyásol, például az újrakristályosodás folyamatát.
Az újrakristályosodás egy hőmérsékletfüggő átalakulási jelenség, amely során a deformált szemcseszerkezet helyreáll és új kristályos szerkezet alakul ki. E folyamat mértéke és dinamikája numerikus módszerekkel követhető nyomon.
A TDK dolgozatomban az újrakristályosodás folyamatainak vizsgálatára és a hozzá kapcsolódó fizikai rendszerek közelítésére matematikai módszereket alkalmazunk. Különös figyelmet fordítottunk az újrakristályosodást leíró görbék elemzésére, melyeket wavelet transzformációs technikákkal vizsgálunk.
A wavelet transzformáció széles körben használt matematikai eszközök a különböző tudományterületeken, így a fizikai rendszerek modellezésében is. A wavelet transzformáció – különösen az ortogonális Coifmann waveletek – különösen hasznos, mivel lehetővé teszik a jelek részletes vizsgálatát mind az idő-, mind a frekvenciatartományban. A Coifmann waveletek kiemelkedő tulajdonságai, mint például a szimmetria és az energiatartalom megőrzése, alkalmassá teszik őket az újrakristályosodási folyamatok numerikus elemzésére és a fizikai rendszerek pontos modellezésére.



