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ALTERNATÍVA EGY VERSENYAUTÓRA: FLUX-GATE 2012-ES PNEUMOBILJÁNAK KIDOLGOZÁSA ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

A tudományos munka keretén belül bemutatásra kerül a címben is szereplő Flux-Gate csapat 2012. évi kizárólag sűrített levegővel hajtott egy személy szállítására alkalmas járműve. Ez az autó a Bosch Rexroth kft. májusban, Egerben megrendezésre kerülő pneumobil versenyére készül. A tervezésnél a fő irányvonalat a rendezvény szervezői által megadott műszaki előírások és biztonsági szabályok adták, mindazonáltal ezek lehetővé teszik az egyedi megoldások alkalmazását a jármű minden területén. Így ezen munka keretein belül részletezésre kerül a váz, a motor, a meghajtás rendszere, a motorvezérlés, a futómű és felfüggesztés tervezésének egyes fázisai.



