
	[bookmark: nev]KRISTON ZSOLT
Műszaki Menedzser
BSc, 7. félév
Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
	






Témavezetők:
	Dr. Kuzsella László
adjunktus, ME GÉK

	Kállai Imre
tudományos segédmunkatárs, ME MAK




PVC alapú extrudált habok mechanikai vizsgálata

Kriston Zsolt
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Miskolci Egyetem
                                                                                                                                           Konzulensek:
Dr. Kuzsella László
       adjunktus
             Kállai Imre
tudományos segédmunkatárs
PVC alapú extrudált habok mechanikai vizsgálata
  Jelen tudományos diákköri dolgozat a kazincbarcikai Ongropack Kft gyártástechnológiájával előállított poli-vinil klorid bázisú, extrudált habok előállításának rövid technológiai jellemzését, és mechanikai, elsősorban húzóvizsgálatának eredményeit tartalmazza.
  Az extrudálással előállított PVC habosított lemezek a cellás anyagok, szűkebben a cellás polimer kompozitok népes családjába tartoznak. Ezen anyagok rendkívül kedvező termikus tulajdonságaikról és viszonylag nagy fajlagos mechanikai szilárdságukról ismeretesek. Mindezeken belül a PVC habosított lemezek kitűnnek jó termokémiai stabilitásukkal, tehát tűzállóságukkal és fotokémiai stabilitásukkal, vagyis napfényállóságukkal. Mindezen rendkívül előnyös tulajdonságaik mellett előállításuk nagyüzemi körülmények között is megvalósítható többféle technológiával is, . Tulajdonságaik az adalékanyagok, stabilizátorok, folyósító szerek, habosító anyagok segítségével jól kézben tarthatók, előre tervezhetők
  TDK dolgozatomban különböző extrúziós vastagságú és adalékanyag tartalommal (ebből adódóan többféle sűrűséggel) rendelkező PVC lemezt vizsgáltam húzóvizsgálat segítségével, és hasonlítottam össze a hózási tulajdonságokat különböző lemezvastagság és sűrűség esetén.




