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A szén nanocső-hidroxiapatit alapú kompozitok előállítása és jellemzése
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A hidroxiapatit (HAp) a csontok fő szervetlen összetevője, mely gyenge mechanikai tulajdonságokkal rendelkező kalcium-foszfát Ca10(PO4)6(OH)2. Szén nanocső (CNT) adagolásával küszöbölhető ki a HAp ezen hiányossága, mely kitűnő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
A kutatás célja a különböző típusú (egy-, két-, több falú, -OH és –COOH csoporttal funkcionalizált) CNT-HAp és CNT-HApSi alapú kompozitok előállítása és ezeknek különböző módszerekkel való jellemzése (Lézerdiffrakciós szemcseanalizátor, TEM, SEM, BET, IR, TG).



