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Vízszintező asztal tervezése és kivitelezése pász-tázó ultrahang vizsgálati berendezéshez

Laboratóriumunkban roncsolásmentes anyagvizsgálatokkal foglalkozunk, tehát a  szilárd termékeket, alkatrészeket vagy akár komplett rendszereket vizsgálunk beavatkozás mentesen, akár műkődésük közben is. Az anyagok belső szerkezetének vizsgálatára egyik legalkalmasabb módszer az ultrahangos vizsgálat, amelyhez a már nem hallható, tehát 20 kHz feletti tartományban lévő hangnyalábokkal világítjuk át a vizsgálandó testet. A kézi ultrahang vizsgálatoknak az automatizált pásztázó módszerét fejlesztjük, amellyel stabilabb mozgatást tudunk végezni egyenletes haladás mellett, ebből adódóan sokkal jobban megismételhetőbb méréseket tudunk végezni. 
Az ultrahang vizsgálatkor legtöbbször használt szonda típus a merőleges. Ezzel a fejjel történő méréskor a legnagyobb veszélyforrást jelenti, ha a fej és a vizsgálati darab felülete nem merőleges egymásra. Ennek a probléma megoldására terveztem egy vízszintező asztalt, ami az apró eltéréseket kompenzálja, hogy a kívánt merőlegességet elérjük.



