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Fenntarthatóság a textilgyártási folyamatokban a hulladékcsökkentés révén: esettanulmány Bangladesbő

Ennek a cikknek az a célja, hogy bemutassa a hulladékcsökkentés fontosságát a gyártási folyamatokban a magasabb szintű fenntarthatóság elérése érdekében. A fenntarthatóság sok szempontból fontos kérdés, beleértve a társadalmi, környezeti és gazdasági tényezőket is. Ahogy az iparágak automatizáltsásának szintje növekszik, a növekvő hulladékmennyiség a fenntartható környezet egyik fő akadályává vált. Ez az oka annak, hogy a fenntartható gyártási koncepció gazdasági előnyökkel jár, miközben a negatív környezeti hatások és a hulladékok minimalizálására összpontosít, ami az energia és a természeti erőforrások megőrzéséhez vezet. Ráadásul ez a koncepció összességében pozitív hatást válthat ki egy ország gazdaságára nézve.

Banglades gazdasága nagymértékben függ az exportbevételektől, amelyben a készruhagyártó ipar több mint 80%-ot képvisel. Ez az ágazat azonban tele van problémákkal, melyek közül a túlzott pazarlás az egyik legnagyobb. Ez óriási negatív hatással van a környezetre és az ország gazdaságára.
Ez a cikk egy bangladesi textilruhagyár gyártási folyamatait használja esettanulmányként annak megvizsgálására, hogyan érhető el a hulladékcsökkentés a gyártás során. Először a gyártási folyamat fő lépéseit térképezzük fel és vizualizáljuk, hogy azonosítsuk a fejlesztési lehetőségeket a Business Process Modeling módszertanával. Másodszor, a gyártási folyamat javítása után kísérleti teszt történik annak megállapítására, hogy a javasolt megoldással mennyi hulladékcsökkentés érhető el.
A szerzők úgy találták, hogy a gyári varrásból származó pazarlás túl sok volt, és sűrített levegőt használtak a probléma minimalizálására javasolt megoldásként. A teszt végeredménye azt mutatta, hogy a varrás közbeni szövetveszteség csaknem 75%-kal csökkent. Ennek következtében nagyobb az esélye annak, hogy a megoldás megfelelő megvalósítása segít a pazarlás megfelelő szintre minimalizálásában és a tulajdonosok össznyereségének növelésében is.



