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Újrahasznosított, CNT-vel erősített PP kompozitok mikroszerkezeti vizsgálata

A fröccsöntési folyamat során mindig létrejön valamilyen mértékű molekulaorientáció, ami a termék keresztmetszetét tekintve eltérő. Ez az ömledék sebességprofiljából és a súrlódásból következik: a folyamat során a szerszámmal közvetlen kontaktban lévő külső réteg ráfejtődik a szerszámfalra, ahol tovább hűl. Mivel a szerszámfelület minősége jelentős hatással van a kitöltésre és a hűtés hatékonyságára, azt feltételezhetjük, hogy az eltérő orientációval rendelkező rétegek aránya módosul. Kutatásunk során az újrahasznosított, CNT-vel erősített PP kompozitok mikroszerkezeti tulajdonságait vizsgáljuk. A dolgozat-ban egy lézerrel felületkezelt speciális fröccsöntő szerszámot alkalmazunk. Mivel a szerszámfelület minősége jelentős hatással van a kitöltésre és a hűtés hatékonyságára, azt feltételezhetjük, hogy az eltérő orientációval rendelkező rétegek aránya módosul. Ez befolyásolja a kitöltés minőségét is. A mikrofelületi vizsgálatokat konfokális mikroszkópon végezzük.
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