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Különböző ragasztóanyagok vizsgálata térhálósodásának vizsgálata analitikai- és mechanikai módszerekkel

Eddigi térhódítása mellett a ragasztástechnológia jelenleg exponenciálisan terjedő kötéstechnológiai megoldás. Akár rugalmas, akár merev kötési módról van szó ez energiahatékonyan, gyorsan, hőbevitel-, az alapanyagok roncsolódása nélkül kivitelezhető. Az iparban és fejlesztésben a ragasztóanyagok eszköztára rengeteg lehetőséget biztosít, minden műszaki követelmény kielégítésére, azonban ezekről kevés szakirodalom és tapasztalat áll rendelkezésre.

Ennek feloldása érdekében a kutatásom során annak szeretnék utána járni, hogy a különböző ragasztó anyagok, milyen módon térhálósodnak és ezt, hogy gyorsítják, vagy lassítják az eltérő környezeti tulajdonságok.

A ragasztóanyagok legfontosabb jellemzője annak térhálósodási mechanizmusa, hiszen a kötéstechnológia végén ez határozza meg a kötés minőségét, az térhálódosott polimer kötőanyag minden jellemzőjét. A térhálósodás folyamata követhető különböző atomcsoportok eltünésével, avagy megjelenésével és növekedésével. Azt, hogy a ragasztó mikor érte el a végleges állapotát az mutatja meg, hogy a megfigyelt atomcsoport már nem változik, stagnál. Az eltérő környezetben lévő, de ugyan azon ragasztók közötti eltérést, a mért adatok és azokból származó eredmények alapján számítással határozom meg




