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Irányított ultrahangos mérések

Kulcsszavak: Ultrahang; Pásztázás; Iránykarakterisztika;
Elkészítettem a fázistoláson alapuló irányítást, assembly nyelven írt programmal. Elkészítettem, és megmértem az összetett adók eredő irány karakterisztikáját, így mérhetővé vált a mellék nyalábok nagysága. Megvizsgáltam a visszaérkező jelet és javítottam a mérési metódust. A kezdeti időben történő zavarokat igyekeztem kiküszöbölni, javítottam. Reflektált jelek közül képes vagyok megállapítani a pontos irányt, ellentétben az általános ultrahangos távolságmérőkkel szemben. Megteremtettem a jövőbeni lépéseim számára az alapot, ami által nem csupán pontos irányt tudok meghatározni, hanem kellő információgyűjtéssel anyagok szerinti megkülönböztetést is lehetőséget teremtek. Előnye lehet ennek a megoldásnak, hogy mivel elektronikusan szabályozható a mérés iránya, óriási sebességgel lehet pásztázásra használni. 



